

Astabil Multivibrátor

Az Astabil Multivibrátornak nincs stabil állapota vezérlés nélkül változik (periódikusan változtatja feszültségszintjét [billeg]-a két állapota között).

A rajz az áramkörről:



Felhasználás: Szirénák, Vasúti jelzőlámpa.



Alkatrészek:

-2db 680-as ellenállás

-2db 30k-es ellenállás

-2db kondenzátor

-2db tranzisztor.

T=R2\*C2\*0,693=30k\*47QF\*0,693=0,97713mp


Ezzel az egyenlettel a két villanás közötti időt tudjuk kiszámolni!

Az építés során nem ütköztem semmi problémába maximum a számolással de a képletek segítettek:


U=R\*I

T=r2\*c2\*I


Ezen kívül még azt vettem észre hogy amíg az egyik kondenzátor töltődik a másik leadja az áramot

Építés közbeni fotó az eredeti Tervrajzzal és a tranzisztor kiosztásval a háttérben: 

A tervrajzot itt lehet meg találni: http://www.bsselektronika.hu/old/index.php?w=yEkQbuC6VZ



A tranzisztor adatia amit használtunk:



https://www.hestore.hu/prod\_10000961.html